16ch/32ch ネットワークビデオレコーダー

NVR304-16X　/　NVR304-32X



特長

* Ultra 265/H.265/H.264 ビデオフォーマットをサポート
* ONVIF準拠
* 2チャンネル HDMI、 1チャンネル VGA、HDMIは最大 4K (3840x2160) の解像度をサポート
* HDMI1 / VGA およびHDMI2の独立出力が可能
* 最大12メガピクセルの解像度の記録
* RAID 1, 5をサポート
* 4 SATA HDDs
* WebインターフェイスとGUIの両方でライブビューと再生のための様々な魚眼レンズの歪み補正モード
* ネットワーク切断時のストレージ信頼性向上技術「ANR機能」搭載
* クラウド上からのアップグレード対応機種

仕様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型番** | **NVR304-16X** | **NVR304-32X** |
| 映像/音声入力 |
| 映像入力 | 16ch | 32ch |
| 音声入力 | 1ch（RCA） |
| ネットワーク |
| 入力帯域幅 | 384Mbps |
| 出力帯域幅 | 384Mbps |
| 遠隔接続数 | 128 |
| 対応プロトコル | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| 互換性 | ONVIF（Profile S / G / T） |

|  |
| --- |
| 映像/音声出力 |
| モニター映像出力 | 【HDMI1】 【HDMI2】（HDMI音声出力非対応）4K (3840x2160@30), 1920x1080p@60, 1920x1080@50, 1600x1200@601280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60【VGA】1920x1080@60, 1920x1080@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60,1024x768@60 |
| 録画解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 音声出力 | 1ch　(RCA) |
| 同時再生 | 16ch |
| コリドーモード表示 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
| デコーディング |
| 圧縮方式 | Ultra 265, H.265, H.264 |
| ライブ/再生 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| デコード性能 | 2x12MP 30fps, 4x4K 30fps, 8x4M 30fps,9x4M 25fps, 16x1080p30 | 2x12MP 30fps, 4x4K 30fps, 8x4M 30fps,9x4M 25fps, 16x1080p30 32x960p25 |
| HDD |
| HDD容量 | 8TB  | 16TB |
| 冗長機能 |
| RAID | RAID 1, 5 |
| インターフェイス |
| ネットワーク | RJ45x２（10M/100M/1000M）  |
| シリアルインターフェイス | RS485x1, RS232x1 |
| USB  | 前面：　USB2.0x2　背面：　USB3.0x1　 |
| アラーム 入力/出力 | 16（入力） / 4（出力）　 |
|  一般 |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力(最大) | 35.2W | 45.4W |
| 使用温度範囲 | -10°C~+ 55°C  |
| 外形寸法 | W442 x D426 x H89mm  |
| 質量 | 約 6.4kg | 約 7.4kg |

寸法



リアパネル



